LED-Einbauleuchte, Serie AVE. Flache runde/quadratische Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Schlagfestigkeit: IK 03

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 24 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 2.000 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 25.2

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 295 mm

Produktmaße B: 295 mm

Produktmaße H: 12 mm

Deckenausschnitt L: 280 mm

Deckenausschnitt B: 280 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH