Luminaire LED monté encastrée, série AVE. Forme ronde/carrée. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale. Bloc d’alimentation, commutable ou avec intensité variable DALI/TRIAC, interne. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.  
 

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Résistance aux chocs: IK 03

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 24 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 2.000 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 25.9

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit hauteur: 12 mm

Découpe au plafond ø: 285 mm

Dimensions du produit ø: 300 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH