Luminaire LED à encastrer, série BASIC, pour module au plafond de 625 mm. Forme plate. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant au jaunissement. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI/TRIAC, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Résistance aux chocs: IK 03

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 36 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 3.800 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 21.1

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 620 mm

Dimensions du produit largeur: 620 mm

Dimensions du produit hauteur: 10 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH