Luminaire LED monté en saillie, série HAWK Sport, IP43, pour gymnases et installations sportives. Protection contre les balles selon DIN EN 18032-3. Boîtier en tôle d’acier, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PC, résistant aux UV. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 43

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 50 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 6.200 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 21.8

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 1.496 mm

Dimensions du produit largeur: 355 mm

Dimensions du produit hauteur: 74 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH