Luminaire LED à encastrer ou à monter en saillie, série LINDO, IP65, pour installation dans zones à critères élevés (hôpitaux, laboratoires, salles d’opération, industrie agro-alimentaire, etc.). Boîtier en tôle d’acier, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PMMA, résistant aux UV. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 65

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 42 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 4.300 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 21.3

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 620 mm

Dimensions du produit largeur: 620 mm

Dimensions du produit hauteur: 100 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH