Luminaire LED mural et plafonnier, série LARIO, IP54. Boîtier et diffuseur en PC (résistant au feu et aux UV), opale. Module de commande commutable intégré. Trois niveaux de réglage de la température de couleur (3000 K, 4000 K, 5700 K) via interrupteur DIP. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 54

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 11 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 1.300 lm

Température de couleur: 3000/4000/6000 K

UGR: 24.4

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit hauteur: 53 mm

Dimensions du produit ø: 250 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH