LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARIO, IP54. Gehäuse und Diffusor aus PC (feuer- und UV beständig), opal. Betriebsgerät schaltbar, integriert. Dreistufige Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) über DIP Schalter. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 54

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 18 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 2.150 lm

Farbtemperatur: 3000/4000/6000 K

UGR: 23.9

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße H: 58 mm

Produktmaße ø: 300 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH