LED-Decken- und Wandleuchte, Serie MAVS. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 40

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 26 W

DC Tauglich: Ja

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 2.600 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 26.2

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 865 mm

Produktmaße B: 79 mm

Produktmaße H: 79 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH