Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 40

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 61 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 6.100 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 26.2

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 1.985 mm

Dimensions du produit largeur: 79 mm

Dimensions du produit hauteur: 79 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH