LED-Decken- und Wandleuchte, Serie PORIO, Einbau, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 20

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 33 W

DC Tauglich: Ja

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 3.000 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 20.6

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße H: 90 mm

Produktmaße ø: 464 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH