LED ceiling- and wall-mounted luminaire, RONDO series, with direct/indirect beam, as the basic lighting for rooms in a commercial environment and at home. Housing made from aluminium, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), opal, UV-stabilised. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. Version with CASAMBI® Bluetooth control available. DC compatible.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Height: 62 mm

label.zuordnungsspeicher.Diameter: 400 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 405 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 100 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 505 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 40

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 16 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 2100 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.UGR: 22.1

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Brand: RP-Technik GmbH