LED-Decken- und Wandleuchte, Serie Ronda. Gehäuse aus Aluminium, silber oder weiß, IP20. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 20

Schlagfestigkeit: IK 02

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 26 W

DC Tauglich: Ja

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 2.300 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 25.6

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße B: mm

Produktmaße H: 108 mm

Produktmaße ø: 395 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH