Luminaire LED mural et plafonnier, série RONDA. Boîtier en aluminium, argent ou blanc, IP20. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Résistance aux chocs: IK 02

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 26 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 1.900 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 24.5

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit largeur: mm

Dimensions du produit hauteur: 108 mm

Dimensions du produit ø: 395 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH