Luminaire LED mural et plafonnier, série ZORRO. Boîtier en tôle d’acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PC), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 40

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 61 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 6.200 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 26.1

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 1.590 mm

Dimensions du produit largeur: 165 mm

Dimensions du produit hauteur: 63 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH