LED-Decken- und Wandleuchte, Serie ZORRO. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 40

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 61 W

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 5.900 lm

Farbtemperatur: 3000 K

UGR: 26.1

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 1.590 mm

Produktmaße B: 165 mm

Produktmaße H: 63 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH