YMOCA-DCS-DA ist ein Bluetooth-steuerbarer, Casambi-fähiger DALI-Controller. Hat keine eigene Spannungsversorgung, Stattdessen wird der Controller von einer externen, passenden DALI-Spannungsversorgung oder von DALI-Treibern oder DALI-Sensoren mit integrierter DALI Spannungsversorgung gespeist. Unterstützt DALI-2 Input Devices und kann mit einem DALI-Sensor zur Anwesenheitserkennung oder Tageslichtnutzung, oder mit einem DALI-Tasterinterface zur manuellen Steuerung verbunden werden. Kann an kabelgebundene DALI-Controller angeschlossen werden und fungiert dort als wireless DALI Gateway ins Casambi-Mesh, entweder im DALI-Broadcast Modus oder zur Kontrolle einzeladressierter DALI-Teilnehmer. Ist gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt

Abnahmeprüfungen:

Fabrikat: RP-Technik GmbH