Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA bietet eine leistungsstarke und blendfreie Lichtlösung (UGR 19) für anspruchsvolle Büro- und Arbeitsumgebungen. Das robuste und schlanke Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (1135 x 50 x 125 mm) garantiert Langlebigkeit und eine moderne Ästhetik. Ausgestattet mit einem Parabolraster für eine direkt strahlende Lichtverteilung und einem effizienten 22W LED-Modul (4000K, 2750lm) erfüllt diese Leuchte die Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (EN 12464-1). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und die Leuchte ist DC-tauglich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 22 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2750 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 14.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
