Die ZOLA LED-Pendelleuchte wurde speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt. Das Gehäuse aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1415x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine erstklassige Optik. Mit einem niedrigen UGR-Wert von unter 19 (bildschirmgerecht nach EN 12464-1) und 4400 Lumen bei 3000K bietet sie optimales, blendfreies Licht. Die standardmäßige DALI-Dimmbarkeit ermöglicht zudem eine präzise Steuerung und maximale Energieeffizienz in modernen Bürolandschaften.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 40 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4400 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
