Die professionelle LED Pendelleuchte der Serie ZOLA zeichnet sich durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse aus. Das direkt strahlende Licht mit 40W Leistung und 4700 Lumen bei 4000K sorgt für eine effiziente Ausleuchtung, während das matte Parabolraster eine exzellente Bildschirmtauglichkeit (UGR 19) gemäß EN 12464-1 gewährleistet. Das Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und bietet flexible Optionen wie DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 40 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4700 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
