Die hochwertige LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr schlankes Design und erstklassige Lichtleistung. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (1415 x 50 x 125 mm) beherbergt eine direkt/indirekt strahlende Optik, die eine optimale Raumausleuchtung gewährleistet. Mit 63W und 7650lm bei 4000K liefert sie helles, neutralweißes Licht (CRI >80). Der matte Parabolraster-Diffusor sorgt für hohe Bildschirmtauglichkeit (UGR 19, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), ideal für anspruchsvolle Büro- und Konferenzbereiche. Die Leuchte ist schaltbar und DC-tauglich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 63 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7650 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 12.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
