Die professionelle LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert modernes Design mit hervorragender Lichtleistung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Das Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (1135 x 50 mm) ist mit einem matten Parabolraster ausgestattet, welches eine extrem blendfreie Beleuchtung (UGR 16) gemäß EN 12464-1 garantiert und somit ideal für Bildschirmarbeitsplätze ist. Mit einer Leistung von 47W und 5400lm liefert die Leuchte ein angenehmes 3000K Licht, das dank der direkten/indirekten Lichtverteilung eine gleichmäßige Raumausleuchtung ermöglicht. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar (optional Casambi Bluetooth Steuerung) und die Leuchte ist zudem DC-tauglich für den Betrieb an Notstromanlagen.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 47 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5400 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
