Die LED Pendelleuchte ZOLA überzeugt durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse und ihr präzises optisches Design. Ausgestattet mit einem matten Parabolraster, gewährleistet dieses System eine blendfreie, bildschirmgerechte Ausleuchtung gemäß EN 12464-1 (UGR  16). Mit einer Leistung von 43W und 5250lm bei 3000K bietet sie eine hohe Lichtqualität (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig DALI dimmbar und optional mit Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich, was maximale Flexibilität in modernen Büroumgebungen sicherstellt.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 43 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5250 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 11.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
