Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr hochwertiges, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in Weiß und ihr schlankes Design (1415x50x125mm). Die Kombination aus direktem und indirektem Licht (63W, 7650lm, 4000K) sorgt für eine optimale, blendfreie Lichtverteilung. Ausgestattet mit einem Parabolraster und DALI-Dimmbarkeit erfüllt die Leuchte höchste Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (UGR  19 und EN 12464-1 Konformität).

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 63 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7650 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 12.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
