Die professionelle LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr schlankes Design (1135x50x125mm) und das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse. Mit einer Leistung von 47W und 5400lm bei 3000K liefert sie eine effiziente und angenehme Beleuchtung. Das direkt/indirekt strahlende Licht in Kombination mit dem matten Parabolraster gewährleistet eine hervorragende Entblendung (UGR  19) und ist somit ideal für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1. Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und durch ihre DC-Tauglichkeit flexibel einsetzbar.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 47 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5400 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
