Die hochwertige LED Pendelleuchte der Serie ZOLA (1135x50x125mm) besticht durch ihr langlebiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet die Leuchte eine leistungsstarke, direkt und indirekt strahlende Beleuchtung mit 47W und 5700 Lumen bei 4000K (CRI >80). Dank des mattierten Parabolrasters und eines UGR-Wertes von unter 16 ist die ZOLA optimal bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Das Betriebsgerät ist DALI dimmbar integriert und optional ist auch eine Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 47 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5700 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
