Flexibler Parallelausleger, der die Ausrichtung des kompletten Leuchtengehäuses ermöglicht. Mit dem Ausleger können beispielsweise Sicherheitsleuchten ausgerichtet werden, um die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu optimieren. 
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