Einbaugehäuse für Beton- und Mauerwerk, zur Aufnahme der rahmenlosen und wandbündigen LED-Rettungszeichenleuchte UEMR 
Mit integriertem Nivelliersystem zur präzisen und einfachen Ausrichtung der Leuchte auf Wandniveau.

Fabrikat: RP-Technik GmbH
