
Données électriques:
Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Tests d'acceptation:
Classe de protection: II
Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:
Dimensions du produit longueur: 76 mm
Dimensions du produit largeur: 26 mm
Dimensions du produit hauteur: 23 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH
