Materiale: Plast
Farge: RAL 9005
Dimensions: 104 mm x 130 mm x 300 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 54
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: 0 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: 0 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Lysstrøm Nøddrift: 180 lm lm

Batteri: HXACC, HX-batteri

Varenummer: HX

Tilbehør:
Varenummer: HXNT12, 
Varenummer: HXOSD, 
Varenummer: HXACC, 

Merke: RP-Technik GmbH
