LED innfelt armatur, rammepanel, EDGE-serien, for takmodul 625 mm. Flat design. Ramme av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av plast (PMMA), opal, ikke gulnende. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI/TRIAC-dimbar, ekstern. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll, RGBW og Tunable White tilgjengelig. 

Wymiary:
Bredde: 615 mm
Høyde: 15 mm
dybde: 615 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 635 mm
Høyde: 30 mm
dybde: 640 mm

Utskjæringsdimensjoner:
Bredde: 0 mm
dybde: 0 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 40 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 0 lm
fargetemperatur:  K

temperaturer:

Monteringstype:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Maks. sendeeffekt: +4 dBm

Merke: RP-Technik GmbH
