
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 3
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 4
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 5,1 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: WFXW519CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
