
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 4
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Leseravstand: 30m m
Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 4,6 W W
Strøm i standby-modus: 0 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: WFXW019

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
