CBU-TED-modulen er en elegant Bluetooth-styrt faseavsnittsdimmer fra CASAMBI® som muliggjør kontinuerlig dimming for alle tilgjengelige lamper. Installasjon kan utføres bak en vanlig lysbryter eller direkte i en lampe eller koblingsboks. Med den nye Long Range-funksjonen kan du nå nyte pålitelig styring fra enda større avstander.

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 100 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Maks. sendeeffekt: +4 dBm

Merke: RP-Technik GmbH
