Rombetjeningsenhet med trådløst Casambi-grensesnitt for intuitiv lysstyring av Casambi-økosystemdeltakere med opptil tre integrerte sensorer for registrering av romtemperatur, luftfuktighet og CO2. Scener startes eller lys slås på via et 3,5" display med dreieknapp. Den enkle konfigurasjonen via Casambi-appen muliggjør enhetsspesifikke innstillinger eller konfigurasjon av scener og lysfunksjoner med Casambi-radio. 

Wymiary:
Bredde: 106 mm
Høyde: 28 mm
dybde: 163 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 110 mm
Høyde: 45 mm
dybde: 170 mm

Farge:

Koffertmateriale:

temperaturer:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Inngangsspenning DC: 24 V
Maks. sendeeffekt: +8 dBm

CASAMBI-tilkobling:

Merke: RP-Technik GmbH
