Material: Plastic

Color: RAL 9003

Dimensions: 101 mm x 1.573 mm x 108 mm

Mounting method: Universal

Protection class: 2

Protection rating (IP): 65

Allowed temperature DS: -20 to 40 °C

Allowed temperature BS: -20 to 40 °C

Pictogram: No

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 27,1 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,2 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 3250 lm

Bridging time (h): ZBA

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

Battery:

Article number: 1LF15009-NW

Accessories:

Fabrikat: RP-Technik GmbH