lbl-material: ciśnieniowego odlewu cynku

lbl-color: RAL 7016

maße: 79 mm x 236 mm x 165 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -25 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -25 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 22 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 2,4 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0 W

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: AMCC009-AZ

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: AM-XBE,

Producent: RP-Technik GmbH