lbl-material: ciśnieniowego odlewu cynku

lbl-color: RAL 9003

maße: 80 mm x 312 mm x 230 mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 30 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,7 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,35 W

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: NIMHHT4820Q, 4,8V/2,0Ah NiMH

lbl-articleNumber: AXD003SC

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: AM-X-APA,

Producent: RP-Technik GmbH