Electrical data:

DC Ready: Yes

Acceptance tests:

Protection class: III

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 72,6 mm

Width (B): 30 mm

Height (H): 18 mm

Fabrikat: ROPAG GmbH