module Casambi ASD incl,

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 55 W

Compatible DC: Oui

Puissance nominale: 50 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 4.200 lm

Température de couleur: 4200 K

Source lumineuse: LED

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 65

Classe d'efficacité énergétique: A

Résistance aux chocs: IK 04

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 285 mm

Dimensions du produit largeur: 235 mm

Dimensions du produit hauteur: 150 mm

Séparable tous les: mm

Fabrikat: ROPAG GmbH