lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: RAL 9003

maße: 58 mm x 262 mm x 188 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 65

lbl-impactResistanceRate: 8

allowed-temperature-ds: -20 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 20 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,4 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,1 W

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: FMW009ML

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: FMWA001,

lbl-articleNumber: FMDA001,

lbl-articleNumber: FMDA002-AZ,

lbl-articleNumber: FMFH,

lbl-articleNumber: FMDA001-AZ,

lbl-articleNumber: FMDA002,

Producent: RP-Technik GmbH