lbl-material: Plastyczny

maße: 104 mm x 130 mm x 300 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 54

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: 0 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: 0 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 180 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

lbl-batterie: HXACC,

lbl-articleNumber: HX

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: HXNT12,

lbl-articleNumber: HXOSD,

lbl-articleNumber: HXACC,

Producent: RP-Technik GmbH