lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 90 mm x 340 mm x 170 mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 30 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 4,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,35 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 160 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 8 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: NIMH9620Q, 9,6V/2,0Ah NiMH

lbl-articleNumber: KCD018SC

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: KCAWW,

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: 2PW-EB,

lbl-articleNumber: WKL,

Producent: RP-Technik GmbH