lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 70 mm x 260 mm x 155 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 43

lbl-impactResistanceRate: 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 22 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 7,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 3,6 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 150 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 1 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: NIMH1208P, 12V/0,8Ah NiMH

lbl-articleNumber: KDU011WL

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: BALL1,

lbl-articleNumber: 2PW-EB,

lbl-articleNumber: 2DW-EB,

lbl-articleNumber: BALLPLX-KD,

Producent: RP-Technik GmbH