lbl-material: Glin

lbl-color: Alu eloxiert

maße: 62 mm x 258 mm x 147 mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: 3

allowed-temperature-ds: -20 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 22 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,2 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,1 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 300 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: LMD019ML

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: 2PS-EB,

lbl-articleNumber: AWM001-SI,

Producent: RP-Technik GmbH