lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 370 mm x 105 mm x 152 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 65

lbl-impactResistanceRate: 5

allowed-temperature-ds: -25 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -25 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 24 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 4,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,35 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 150 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: NIMHHT4820Q, 4,8V/2,0Ah NiMH

lbl-articleNumber: PFW013-COOL

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: BALL2,

Producent: RP-Technik GmbH