lbl-material: Glin

lbl-color: RAL 9003

maße: x x 113 mm

~lbl-lv-diameter: 395 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -20 Do 30 celsius

allowed-temperature-bs: -20 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 26 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,2 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 2300 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: QAW009ML

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH