lbl-material: Metal

maße: 620 mm x 620 mm x 10 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: 0 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: 0 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 36 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 3600 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: ROPA4201

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH