lbl-material: Metal

maße: 620 mm x 620 mm x 10 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: 0 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: 0 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 33 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 2 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 660 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie: MWB904,

lbl-articleNumber: ROPA4201SC

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH