lbl-material: Metal

lbl-color: RAL 9003

maße: 65 mm x 375 mm x 200 mm

lbl-mountingMethod: Wandeinbau

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 34 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 7,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 3,6 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 150 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: NIMH1208P, 12V/0,8Ah NiMH

lbl-articleNumber: U8E013WL

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: U8BE,

Producent: RP-Technik GmbH