lbl-material: Stal nierdzewna

lbl-color: Edelstahl gebürstet

maße: 56 mm x 386 mm x 240 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 65

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 30 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 4,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,35 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 150 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: NIMHHT4820Q, 4,8V/2,0Ah NiMH

lbl-articleNumber: V2W013SC-ESG

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: BALL2,

Producent: RP-Technik GmbH